Supervised Classification Model

O-PP-CMK

AI EV-Batterijen

Tadrała,Piotr P.P.

2023

Inhoudsopgave

[1.0 Inleiding 2](#_Toc182150543)

[2.0 Data preprocessing 2](#_Toc182150544)

[3.0 Flow-Chart 4](#_Toc182150545)

[4.0 Architectuur 4](#_Toc182150546)

[5.0 Resultaten 5](#_Toc182150547)

[6.0 Code 5](#_Toc182150548)

[7.0 Bronnen 6](#_Toc182150549)

# 1.0 Inleiding

Om het probleem van het gebrek aan data om ons model op te trainen aan te pakken, heb ik een mogelijke oplossing bedacht: component-specifieke modellen. Hierbij wordt een foto van een EV-batterij opgedeeld in een grid, waarbij elk blokje een nieuwe afbeelding is. Deze afbeeldingen worden vervolgens door een model geclassificeerd, bijvoorbeeld als een batterijcel, een connector, case, of gewoon niks.

A diagram of a cell phone

Description automatically generated

# 2.0 Data preprocessing

In eerste instantie heb ik handmatig een afbeelding van een CT-scan opgesplitst in losse afbeeldingen. Hiermee heb ik drie klassen gecreëerd: Case, Cells en Connectors, met in totaal ongeveer 10 afbeeldingen.

Deze afbeeldingen heb ik gelabeld. Het doel is dat het uiteindelijke model kleine samples van bijvoorbeeld 100x100 px gaat herkennen. Daarom heb ik met behulp van een script de handmatig uitgeknipte afbeeldingen verder opgesplitst in kleine blokjes van 100x100 px. Dankzij de hoge resolutie van de CT-scan heb ik in totaal ongeveer 10.000 afbeeldingen kunnen genereren.

A diagram of a cell phone

Description automatically generated with medium confidence

*Voorbeeld van de 100x100 blokjes van de connectors.*  
A collage of images of a lamp

Description automatically generated

# 3.0 Flow-Chart

A diagram of a computer

Description automatically generated

# 4.0 Architectuur

Voor de classificatie heb ik ook gebruikgemaakt van een CNN-model, waarbij de output layer de softmax-activatiefunctie gebruikt. Softmax zorgt voor een 'probability distribution' door de output van elk neuron te schalen, zodat de totale som gelijk is aan 1. Hierdoor kunnen we de waarschijnlijkheid van elke class bepalen.


A screen shot of a computer program

Description automatically generated

* Esra Soylu, (2024) [Creating a CNN Model for Image Classification With TensorFlow](https://medium.com/@esrasoylu/creating-a-cnn-model-for-image-classification-with-tensorflow-49b84be8c12a)
* TensorFlow, (2024) [Convolutional Neural Network](https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn)

# 5.0 Resultaten

Dankzij deze aanpak heb ik veelbelovende resultaten kunnen behalen. Door een scan op te splitsen in blokjes van 100x100 px en hiermee een dataset van 10.000 afbeeldingen te genereren, heb ik een classificatie-accuratesse van 93% bereikt.



# 6.0 Code

<https://github.com/Piotr-InforDB/SupervisedLearningModel>

# 7.0 Bronnen

* Esra Soylu, (2024) [Creating a CNN Model for Image Classification With TensorFlow](https://medium.com/@esrasoylu/creating-a-cnn-model-for-image-classification-with-tensorflow-49b84be8c12a)
* TensorFlow, (2024) [Convolutional Neural Network](https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn)